Serial comamnd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Function** | **Send（HEX）** | **Return（HEX）** | **Comment** |
| 1. Restore  Defaults | 02 F0 03 30 44 30 31 30 30 2E | 30 44 30 31 30 30 06 2E |  |
| 1. Manual  Trigger  Mode | 02 F0 03 30 45 30 31 30 30 30 2E | 30 45 30 31 30 30 30 06 2E |  |
| 1. Presentation  Mode  1  –  Normal | 02 F0 03 30 45 30 31 30 30 33 2E | 30 45 30 31 30 30 33 06 2E |  |
| 1. Presentation  Mode  2  -  Fast | 02 F0 03 30 45 30 31 30 30 38 2E | 30 45 30 31 30 30 38 06 2E |  |
| 1. Command Trigger | 02 F4 03 | If  reading  success  return:  barcode  message; If  reading  fail  and  enable  “No  Read  Message” return: NG | Work  with  Manual  Trigger  Mode. |
| 1. Command  Untrigger | 02 F5 03 |  | Work  with  Manual  Trigger  Mode. |
| 1. Enable No Read Message | 02 F0 03 30 32 35 30 30 32 31 2E | 30 32 35 30 30 32 31 06 2E |  |
| Disable No Read Message | 02 F0 03 30 32 35 30 30 32 30 2E | 30 32 35 30 30 32 30 06 2E |  |
| 1. Add  CR+LF  suffix | 02 F0 03 30 39 30 33 30 30 2E | 30 39 30 33 30 30 06 2E |  |
| 1. Query  Firmware  Version | 02 F0 03 30 44 31 33 30 32 3F 2E | 30 44 31 33 30 32 [version] 06 2E. |  |
| 1. Reboot scanner | 02 F0 03 30 33 30 41 30 44 2E |  |  |

{“orderId”:”203160684932905093946”,”channel”:”203”,”total”:200,”productNum”:1}